**Ausschreibung Ueberkopfverglasung DIN18008-3**

AUSSCHREIBUNG – ÜBERKOPFVERGLASUNG / DACH (DIN 18008-3)

Projekt: [Projektname] · Bauteil: [Vordach/Glasdach/Oberlicht] · Datum: [TT.MM.JJJJ]

1. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Liefern und montieren einer Überkopfverglasung gemäß DIN 18008-3 als [lin./punktförmig] gelagerte Konstruktion mit Resttragfähigkeit.

2. ANFORDERUNGEN

– Lastannahmen: Eigengewicht, Schnee [Sk], Wind [q], Temperatur

– Glasaufbau (außen → innen): [ESG/TVG] + [Zwischenlage] + [ESG/TVG], Dicke gesamt [mm]

– Resttragfähigkeit: Nachweis (z. B. Verbundsicherheitsglas mit geeigneter Folie)

– Entwässerung, Reinigungs- und Wartungskonzept vorsehen

– Sicherheitskonzept gegen Durchsturz

3. NORMEN

– DIN 18008-1/-3 (Überkopf), EN 12150/EN 14179, EN 14449

– VOB/C DIN 18362 „Verglasungsarbeiten”, ggf. 18361 „Metallbauarbeiten”

4. NACHWEISE/DOKUMENTE

– Statischer Nachweis inkl. Temperatur-/Stoßlasten

– Systemzulassungen/ETA, Montageanleitungen

– Wartungs-/Reinigungshinweise

5. ABRECHNUNG

– nach m² Glas inkl. Befestiger/Abdeckungen; Sonderleistungen gesondert